**重庆市奥林匹克体育中心**

**道路交通标识线及停车位划线项目询价招标公告**

**一、采购单位名称：**

  重庆市奥林匹克体育中心

**二、采购项目名称：**

重庆市奥林匹克体育中心道路交通标识线及停车位划线项目

**三、采购项目内容及规模：**

（一）道路交通标识线及停车位划线项目；

（二）项目实施表详见附件。

1、备注：招标限价为人民币261128元（该限价为包干价）。

2、为详细了解项目情况，避免成交后存在实施内容漏项，各投标人应于2019年5月15日北京时间09：30在奥体中心体育场十八号门贵宾厅集合，参与由采购人组织的现场踏勘，并由采购人出具签字盖章确认的踏勘现场确认书。

3、各投标人须证明完全符合招标条件才能参加现场踏勘。

**四、投标人资格条件：**

合格投标人应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）基本资格条件：

  1、具有独立承担民事责任的能力；

  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，被责令停业或投标资格被取消或财产被管理、冻结的状态。

（二）特定资格条件：

1、投标供应商经营范围为从事市政公用工程施工相关行业；

2、投标供应商须具备有效的安全生产许可证。

**五、投标人需报送资料内容（每页须盖鲜章，并密封）：**

（一）资格部分

1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；

2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判；

3、提供上一年度账务状况报告（资产负债表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（资产负债表）复印件；（新成立公司不足一个月的除外）

4、供应商应提供具有履行合同所必需的专业技术能力的书面声明；

5、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料；

6、供应商应提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）经济部分

1、投标报价：所报单价为不能更改的闭口价，包含项目所有实施费用及一切税费；

2、注意事项：报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**六、项目服务周期：**

自合同签订之日起二十日内完成。

**七、安全责任：**

在项目实施期间所有安全责任概由中标方全权负责。

**八、付款方式：**

自合同签定之日起全部完成并经采购方签字验收合格之日起20个工作日内支付合同总金额的95%。剩余5%留作质保金，质保期12个月满后无息退还（质保期自验收合格之日起算）。

**九、报送资料截止时间及地点：**

时间：2019年5月17日上午10:30-11:00截止（北京时间）

地点：重庆市奥林匹克体育中心十八号门圆桌会议室

**十、开标时间及地点：**

时间：2019年5月17日上午11:00（北京时间）

地点：重庆市奥林匹克体育中心十八号门圆桌会议室

**十一、成交原则：**

  本次采购为询价采购（满足采购要求的最低价中标），如果有供应商的报价相同，则比较投标人资质、规模、所报的其它优惠承诺，择优确定成交供应商。

**十二、招标文件公告期限：**

自询价招标公告发布之日（2019年5月14日）起三个工作日。

**十三、项目监督：**

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：[cqtyjjcc@163.com](mailto:cqtyjjcc@163.com)

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：[cqtyjjw@163.com](mailto:cqtyjjw@163.com)

**十四、联系人：**唐老师  **联系电话：**023-68968835

                                           重庆市奥林匹克体育中心

                   2019年5月14日

附件：

**重庆市奥林匹克体育中心道路标识标线翻新项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
|
| 1 | 限位器拆除 | [项目特征] 1.材料品种:限位器 2.弃渣运距:根据施工现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.除渣 | 个 | 368 | 含出渣 |
| 2 | 限位器安装 | [项目特征] 1.材料品种:限位器 [工作内容] 1.安装 | 个 | 368 |  |
| 3 | 车位 | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格:6500mmⅹ3500mm 3.线型:实线 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 540 |  |
| 4 | 人行横道线 | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.线宽:400mm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | m2 | 720 |  |
| 5 | 热熔标线 | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.线宽:200mm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | m2 | 1700 |  |
| 6 | 直行箭头 3m | [项目特征]1.材料品种:热熔漆2.规格尺寸:直行箭头 3m[工作内容]1.清扫2.放样3.画线4.护线 | 个 | 16 |  |
| 7 | 左右箭头 3m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:左右箭头 3m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 7 |  |
| 8 | 直右箭头 3m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:直右箭头 3m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 6 |  |
| 9 | 右箭头 3m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:直右箭头 3m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 12 |  |
| 10 | 直行箭头 6m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:直行箭头 6m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 47 |  |
| 11 | 双飞箭头 6m | [项目特征]1.材料品种:热熔漆2.规格尺寸:左右箭头 6m[工作内容]1.清扫2.放样3.画线4.护线 | 个 | 1 |  |
| 12 | 直左、直右箭头 6m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:直左、直右箭头 6m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 5 |  |
| 13 | 左 右箭头 6m | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:直右箭头 6m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 个 | 21 |  |
| 14 | 文字（步道） | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:300cmⅹ150cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 处 | 5 |  |
| 15 | 文字（出口） | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:350cmⅹ200cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 处 | 6 |  |
| 16 | 文字（入口） | [项目特征]1.材料品种:热熔漆2.规格尺寸:350cmⅹ200cm[工作内容]1.清扫2.放样3.画线4.护线 | 处 | 6 |  |
| 17 | 文字（20） | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:300cmⅹ150cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 处 | 15 |  |
| 18 | 让行标志 | [项目特征] 1.材料品种:热熔漆 2.规格尺寸:300cmⅹ120cm [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线 | 处 | 10 |  |
| 19 | 清除标线 | [项目特征] 1.清除方法:机械清除 [工作内容] 1.清除 | m2 | 3665 |  |